<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--mikromedia STM32F4-->
<board
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.chibios.org/xml/schema/boards/stm32f4xx_board.xsd">
  <configuration_settings>
    <templates_path>resources/gencfg/processors/boards/stm32f4xx/templates</templates_path>
    <output_path>..</output_path>
  </configuration_settings>
  <board_name>mikromedia STM32-M4</board_name>
  <board_id>MIKROE_MIKROMEDIA_M4</board_id>
  <board_functions></board_functions>
  <clocks HSEFrequency="16000000" HSEBypass="false" LSEFrequency="32768" VDD="330" />
  <ports>
    <GPIOA>
      <pin0
        ID="VSENSE"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Analog"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="6" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="High"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="5" />
      <pin6
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="High"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="5" />
      <pin7
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="High"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="5" />
      <pin8
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" ></pin8>
      <pin9
        ID="VBUS_FS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID="OTG_FS_DM"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="10" />
      <pin12
        ID="OTG_FS_DP"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="10" />
      <pin13
        ID="TMS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID="TCK"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID="TDI"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOA>
    <GPIOB>
      <pin0
        ID="LCD_YD"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Analog"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID="LCD_XL"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Analog"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID="TDO"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="0" ></pin3>
      <pin4
        ID="TRST"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID="SCL1"
        Type="OpenDrain"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="4" />
      <pin7
        ID="SDA1"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="4" />
      <pin8
        ID="DRIVEA"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID="DRIVEB"
        Type="OpenDrain"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" ></pin9>
      <pin10
        ID="SCL2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID="SDA2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID="SCK2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID="MISO2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID="MOSI2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOB>
    <GPIOC>
      <pin0
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" ></pin3>
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID="MP3_DREQ"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin7
        ID="MP3_RST"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="6" />
      <pin8
        ID="MP3_CS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID="MP3_DCS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID="SCK3"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="6" />
      <pin11
        ID="MISO3"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="6" />
      <pin12
        ID="MOSI3"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="6" />
      <pin13
        ID="STAT"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOC>
    <GPIOD>
      <pin0
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID="SD_CS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID="TX2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Alternate"
        Alternate="7" ></pin5>
      <pin6
        ID="RX2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Alternate"
        Alternate="7" />
      <pin7
        ID="FLASH_CS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin8
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="Low"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="Low"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="Low"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" ></pin14>
      <pin15
        ID="SD_CD"
        Type="PushPull"
        Level="Low"
        Speed="Maximum"
        Resistor="PullUp"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOD>
    <GPIOE>
      <pin0
        ID="TD0"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID="TD1"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID="TD2"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID="TD3"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID="TD4"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID="TD5"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID="TD6"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin7
        ID="TD7"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin8
        ID="LCD_RST"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID="LCD_BLED"
        Type="PushPull"
        Level="Low"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID="PMRD"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID="PMWR"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID="LCD_RS"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID="LCD_CS"
        Type="PushPull"
        Level="Low"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Output"
        Alternate="0" />
    </GPIOE>
    <GPIOF>
      <pin0
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin7
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin8
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOF>
    <GPIOG>
      <pin0
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin7
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin8
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOG>
    <GPIOH>
      <pin0
        ID="OSC_IN"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID="OSC_OUT"
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" ></pin2>
      <pin3
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin7
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin8
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOH>
    <GPIOI>
      <pin0
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin1
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin2
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin3
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin4
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin5
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin6
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin7
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin8
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin9
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin10
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin11
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin12
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin13
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin14
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
      <pin15
        ID=""
        Type="PushPull"
        Level="High"
        Speed="Maximum"
        Resistor="Floating"
        Mode="Input"
        Alternate="0" />
    </GPIOI>
  </ports>
</board>
